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	PN (PN): 23069745
	SN: CAT-26816
	Nº da OS (WO): 
	TLN:
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-270882
	TURBINE ASSY
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Realizar a desmontagem do módulo de turbina o
suficiente para isolar os rolamentos.
Atenção especial deverá ser dada a desprendimento
de material proveniente de rolamentos.
No caso de encontrar qualquer anormalidade efetuar
registro fotográfico

Disassemble the turbine module sufficiently to isolate the bearings. Special attention should be paid to the release of material from the bearings. If any abnormality is found, take a photographic record.
	
	M250

	02
	Encaminhar os componentes desmontados para limpeza e ndt conforme necessário.

Forward disassembled components for cleaning and NDT as required.
	
	CONTROLE

	03
	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando
como referência o OHM - CSP 22001 efetuando os
registros nos formulários M08.02.05.0771,
M08.00.05.0688 e M08.00.05.0773.

Perform inspection of the turbine module using the OHM - CSP 22001 as a reference, making the records on forms M08.02.05.0771, M08.00.05.0688 and M08.00.05.0773.
	
	M250

	04
	Realizar check de balanceamento dos rotores de N1
e de N2 registrando os valores nos formulários
M08.02.07.0758 e M08.02.07.0759 e corrigir
conforme necessário.

Perform a balance check on the N1 and N2 rotors, recording the values ​​on forms M08.02.07.0758 and M08.02.07.0759 and correct as necessary.
	
	M250

	05
	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando
como referência o OHM - CSP22001 e registrando as
informações no formulário M08.02.04.0770.

Assemble the turbine module using the OHM - CSP22001 as a reference and recording the information on form M08.02.04.0770.
	
	M250

	06
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	MOTOR COM INDICAÇÃO DE LIMALHA.
ABERTURA DO MÓDULO DE TURBINA PARA INVESTIGAR A FONTE DE LIMALHA.
	FELIPE SOUZA
	08/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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