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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23038241
	CAT-25519
	036985
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAT-25519
	TURBINE ASSY
	01 EA

	TSN: 
	CSN:
	TSO: 
	CSO: 

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	
Realizar desmontagem do módulo de turbina.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.

	
	M250 & RR300

	
	REALIZAR DESMONTAGEM DA N2 PARA CIMPRIR A AD 2022-10-06.

PERFORM DISASSEMBLY OF N2 TO COMPLY WITH AD 2022-10-06.
	
	M250

	
	
Encaminhar para limpeza e NDT da turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 e formulário FS.0867.

Send to perform cleaning and NDT of the turbine module per OHM - 10W3 and form FS.0867 as reference.

	
	Controller

	
	
Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o
OHM - 10W3 efetuando os registros nos formulários FS.0676, FS.0679 E
FS.0774.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module per OHM - 10W3 as a
reference, making the records on forms FS.0676, FS.0679 E FS.0774.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	
	Inspeção

	
	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0704 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0704 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.


	
	Balanceamento

	05
	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0703 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0703 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	
	Balanceamento

	06
	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrando as informações no formulário FS.0677.

Assembly the turbine module per OHM - 10W3 as a reference and recording the information on form FS.0677.

	
	M250 & RR300

	07
	Realizar acabamento da turbina. 
- Verificar todos os acessórios; 
- Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; 
- Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; 
- Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0766 nas páginas 4 e 5. 
- Verificar a necessidade de despacho dos materiais scrap.

Perform finish of engine work.
- Check all accessories
- Check if all procedures requested was done accordingly.
- Check if all items received will be send back.
- Check form FS.0766 pages 4 and 5 and fill accordingly.
- Check if the scraps will be sent back to the customer.

	
	M250 & RR300

	08
	FINAL INSPECTION IAW OVERHAUL MANUAL.

	
	Inspeção

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	12/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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