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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000001
	RRE-200093
	 033796
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200093
	Engine assembly
	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	OBS: O.S. PARA RETRABALHO, MOTOR REPROVADO NO TESTE BANCO DE PROVAS.
INVESTIGAÇÃO DE BAIXA PERFORMACE, E VIBRAÇÃO NO COMPRESSOR.


	4
	REALIZAR DESMODULAÇÃO DO MÓDULO DE TURBINA E COMPRESSOR. 

NOTA:  DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. 

PERFORM DEMODULATION OF THE TURBINE AND COMPRESSOR MODULE.

NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ABNORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS.
	
	M250&RR300

	6
	REALIZAR MODULAÇÃO DO MÓDULO DE COMPRESSOR UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005.

MODULATE THE COMPRESSOR MODULE USING THE HMM - CSP22005 AS A REFERENCE.
	
	Inspeção

	7
	REALIZAR MODULAÇÃO DO MÓDULO DE TURBINA UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005.

PERFORM ASSEMBLY OF TURBINE MODULE PER HMM – CSP22005.
	
	M250&RR300

	8
	REALIZAR TESTE DO MOTOR UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005 SENDO NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO PERFORMANCE, DE VIBRAÇÃO, VAZAMENTOS EM GERAL E RUÍDOS ANORMAIS.

PERFORM TEST OF ENGINE PER HMM – CSP22005AS REFERENCE, CHECK PERFORMANCE, VIBRATION, LEAKS AND ANY NOISE THAT IS NOT ACCEPT BY HMM – CSP22005.
	
	Branco de provas

	9
	REALIZAR PRESERVAÇÃO DO MOTOR CONFORME INSTRUÇÕES DO HMM – CSP22005.

PRESERVE AS NECESSARY PER HMM – CSP22005.
	
	BANCO DE PROVAS

	10
	REALIZAR ACABAMENTO DO MOTOR. 
- VERIFICAR TODOS OS ACESSÓRIOS; 
- VERIFICAR SE TODOS OS PROCESSOS SOLICITADOS 
FORAM CUMPRIDOS; 
- VERIFICAR SE TODO O MATERIAL RECEBIDO ESTÁ SENDO 
ENVIADO DE VOLTA; 
- VERIFICAR E ASSINAR TODAS AS ETAPAS DO 
FORMULÁRIO FS.0805 NAS PÁGINAS 4 E 5. 
- VERIFICAR A NECESSIDADE DE DESPACHO DOS 
MATERIAIS SUCATA.

PERFORM FINISH OF ENGINE WORK.
- CHECK ALL ACCESSORIES
- CHECK IF ALL PROCEDURES REQUESTED WAS DONE ACCORDINGLY.
- CHECK IF ALL ITEMS RECEIVED WILL BE SEND BACK.
- CHECK FORM FS.0805 PAGES 4 AND 5 AND FILL ACCORDINGLY.
- CHECK IF THE SCRAPS WILL BE SENT BACK TO THE CUSTOMER.
	
	M250&RR300

	11
	INSPEÇÃO FINAL CONFORME HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

FINAL INSPECTION PER HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Felipe Souza 
	06/09/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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