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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3041511
	A002K2K2
	36843
	   1497   

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	PCE-AA0038
	[bookmark: __DdeLink__370_2586773246]HP DISK
	  01  

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?


(     ) SIM – VER LAUDO TECNICO END RG-332 ANEXO


(     ) NÃO – PROSSEGUIR PARA LIMPEZA PÓS END


	
	NDT IAS

	2
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.

	
	LIMPEZA

	3
	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR MANUAL 3043515.

(     ) APROVADO

(     ) REJEITADO

Nº LAUDO END:_______________________


	
	INSPEÇÃO

	7
	INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 30343515 – TASK 72-51-12

	
	INSPEÇÃO

	8
	INSPEÇÃO FINAL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE
(Signature):
	DATA
(Date):

	REPARO - HSI
	MARCELO
	18/09/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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