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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6899400
	CAE-270840
	035572
	2118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-270840
	ENGINE ASSY
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	
Realizar remoção dos módulos de turbina e de compressor - Durante a remoção dos módulos atentar para o vazamento de óleo reportado no banco de provas.

Remove the turbine and compressor modules - When removing the modules, pay attention to the oil leak reported on the test bench.

	
	M250

	02
	
Realizar desmontagem do compressor a fim de isolar o rotor para checar o balanceamento por indicação de vibração no banco de provas.

Disassemble the compressor in order to isolate the rotor to check the balance by indicating vibration on the test bench.

	
	M250

	03
	Realizar balanceamento e registrar na ficha de serviços FS.0697.

Perform balancing and record in service form FS.0697.

	
	M250

	04
	Realizar a montagem do compressor conforme overhaul manual.

Assemble the compressor according to the overhaul manual.


	
	M250

	06
	Realizar modulação utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrar as informações no formulário FS.0801 conforme necessário.

Perform modulation using OHM - 10W3 as a reference and record the information on form FS.0801 as necessary.

	
	M250

	07
	Realizar teste do motor utilizando como referência o OHM - 10W3 sendo necessário a verificação de performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais.

Perform engine test using OHM - 10W3 as a reference, checking performance, vibration, general leaks and abnormal noises.

	
	BANCO DE PROVAS

	08
	Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM-10W3.

Perform engine preservation according to the OHM-10W3 instructions.

	
	BANCO DE PROVAS

	09
	Realizar acabamento do motor. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0766 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata.

Finish the engine. - Check all accessories; - Check if all requested processes have been completed; - Check if all received material is being sent back; - Check and sign all steps of form FS.0766 on pages 4 and 5. - Check the need to dispatch scrap materials.
	
	M250

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Antonio CAludio
	19/09/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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