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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3105421-01
	A752
	36843
	   1497   

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	PCE-AA0009
	PT STUBSHAFT
	  01  

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR ENSAIO NÃO DESTRUTIVO MPI (SPOP 115 – TASK 70-32-00-240-009) CONFORME NORMA ASTM 1444.
NOTE: 
1. Rod 2500 amp. 
2. Induction 2000 amp.


FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(     ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO
                                SEE IAS RG-0332 ANNEX

(     ) NÃO / NO


PERFORM NON-DESTRUCTIVE MPI TEST (SPOP 115 – TASK 70-32-00-240-009) IN ACCORDANCE WITH ASTM 1444 STANDARD.
NOTE:
1. Rod 2500 amp.
2. Induction 2000 amp.

	
	EMBRAEND

	2
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.

PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34.
	
	LIMPEZA

	3
	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR MANUAL 3043515.

(     ) APROVADO

(     ) REJEITADO


PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION.

REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS.
EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515.

( ) APPROVED

( ) REJECTED

Nº LAUDO END:_______________________
END REPORT NO.


	
	INSPEÇÃO

	4
	REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL (CASO NECESSÁRIO) CONFORME CIR MANUAL 3043515.


PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION (IF NECESSARY) IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515.


	
	INSPEÇÃO

	5
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE
(Signature):
	DATA
(Date):

	72-53-11
	ANDRÉ SANTOS
	20/09/24


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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