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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CÓDIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1 / 1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN(PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE(Article/Part):
	QUANT:
	TLN:
	Nº da OS(WO):

	6875457 
	AGO-28797
	Módulo da Redutora
	1
	TLN02188 
	37846

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
(Description of thework to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
CARCAÇA DIANTEIRA
NA CARCAÇA TRASEIRA
DIAFRAGMA PRINCIPAL
DIAFRAGMA INTERNO
BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS)
CONJUNTO DE ENGRENAGENS E EIXOS DESMONTADOS
MISCELÂNEAS


	
	
LIMPEZA

	2
	REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA0012
	
	LIMPEZA

	3
	REALIZAR A DECAPAGEM DA PINTURA DAS SEGUINTES PEÇAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18
CARCAÇA DIANTERIA
CARCAÇA TRASEIRA
DIAFRAGMA PRINCIPAL
CORPO DA BOMBA DE ÓLEO
TAMPA DA BOMBA DE ÓLEO
BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS)
HASTES DE CONTROLE
DEMAIS TAMPAS METÁLICAS DO MÓDULO CONFORME 

	
	LIMPEZA

	4
	REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DO EIXO DE HÉLICE E PLANETÁRIAS POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA0012

	
	LIMPEZA

	5
	REALIZAR LIMPEZA ULTRASSÔNICA NO FILTRO COM PA-0014
	
	LIMPEZA

	6
	[bookmark: __DdeLink__264_4018584125]EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
	
	LIMPEZA

	7
	INSPEÇÃO FINAL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA
(Date):

	FOI DESMODULADO DO MOTOR AE-108636
	 MARCELO
	24/09/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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