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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3041200
	PCE-AA0009
	036843
	  1497   

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	
	TURBOMACHINERY ASSY
	  1 EA   

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	PREPARAR SUPERFICIES PARA PINTURA E ISOLAR ÁREAS EXTERNAS COMO: COMPONENTES, TUBULAÇÃO, PINS, STUDS, NUTS, BOLTS, BRACKETS etc.

PREPARE SURFACES FOR PAINTING AND ISOLATE EXTERNAL AREAS SUCH AS: COMPONENTS, PIPING, PINS, STUDS, NUTS, BOLTS, BRACKETS etc.

	
	PINTURA

	02
	EXECUTAR PINTURA EXTERNA COM APLICAR PRIMER E Aluminized-epoxy enamel NAS ÁREAS NÃO ISOLADAS (TURBOMACHINERY E RGB PARTS) CONFORME IP-0005 – ITEM 4.7 (SPOP 155 (TASK 70-41-03-380-011)

PERFORM EXTERNAL PAINTING WITH APPLYING PRIMER AND Aluminized-epoxy enamel IN NON-ISOLATED AREAS (TURBOMACHINERY AND RGB PARTS) IN ACCORDANCE WITH IP-0005 – ITEM 4.7 (SPOP 155 (TASK 70-41-03-380-011)

	
	PINTURA

	03
	APLICAR PINTURA COM EPOXY POLYMIDE PWC07-047 (PRETO) NAS ÁREAS ‘’A’’ E ‘’C’’ (PROPELLER SHAFT) DEMARCADAS NA FIG 1 (SB 21576R6) EM ANEXO.

APPLY PAINT WITH EPOXY POLYMIDE PWC07-047 (BLACK) IN AREAS ‘’A’’ AND ‘’C’’ (PROPELLER SHAFT) MARKED IN FIG 1 (SB 21576R6) ATTACHED.

	
	PINTURA

	04
	REMOVER ISOLAÇÕES, EXCESSOS E LIMPAR COM AR COMPRIMIDO

REMOVE INSULATION, EXCESS AND CLEAN WITH COMPRESSED AIR

	
	PINTURA

	05
	REGRAVAÇÃO DE PARTES: 

FAZER UMA LINHA COM VIBROPEN NO PN ANTIGO DO PROPELLER SHAFT E GRAVAR NOVO CONFORME DESCRITO NO SB 21576R6 E ABAIXO:

RE-ENGRAVING PARTS:

MAKE A LINE WITH VIBROPEN ON THE OLD PN OF THE PROPELLER SHAFT AND ENGRAVE THE NEW ONE AS DESCRIBED IN SB 21576R6 AND BELOW:

· OLD PN: 3111626-01

· NEW PN: 01R3045519-01

	
	INSPEÇÃO

	06
	LANÇAR NO LOOGBOOK O CUMPRIMENTO DO REFERIDO SB 21576R6.
LAUNCH ON LOOGBOOK COMPLIANCE WITH THE REFERRED SB 21576R6.

	
	CTM

	07
	INSPEÇÃO FINAL

FINAL INSPECTION

	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE
(Signature):
	DATA
(Date):

	REPARO NA PINTURA EXTERNA (TURBOMACHINRY E RGB MONTADOS)
	ANDRÉ
	 25/09/24


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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