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	PN(PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE(Article/Part):
	QUANT:
	TLN:
	Nº da OS(WO):

	6841069
	A-13894
	MÓDULO DO TORQUÍMETRO
	1
	TLN02188
	37849

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
(Description of thework to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	
REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10.

-EIXOS DO TORQUIMETRO
-ALOJAMENTO DO SAFETY COUPLING
-CARCAÇA DO TORQUIMETRO
-MEMBROS INTERNO, EXTERNO E INTERMEDIÁRIO DO SAFETY COUPLING.

CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10.

- TORQUE WRENCH SHAFTS
-SAFETY COUPLING HOUSING
-TORQUE WRENCH HOUSING
-INTERNAL, EXTERNAL AND INTERMEDIATE MEMBERS OF THE SAFETY COUPLING.
	
	LIMPEZA


	2
	DECAPAR PINTURA DAS CAPAS DO TORQUIMETRO (03 EA) CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18.

DECAPAR PINTURA DAS CAPAS DO TORQUIMETRO (03 EA) CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18.
	
	LIMPEZA


	3
	REALIZAR A LIMPEZA DAS MISCELÂNEAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10.

CLEAN THE MISCELLANY IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10.
	
	LIMPEZA


	4
	EFETUAR LIMPEZA DO ROLAMENTO CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10.

CLEAN THE BEARING ACCORDING TO IP-IAS-0006, ITEM 3.10.
	
	LIMPEZA


	5
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA
(Date):

	 FOI DESMODULADO DO MOTOR AE-109008.
	 MARCELO
	27/09/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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