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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6898977
	AE33200
	036243
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAT-25246
	Turbine to Compressor Coupling
	01

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Artigo removido da turbina CAT-25246 será transferido para o motor CAT-25519.
Overhaul per OHM 10W3

	01
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.

Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.
	
	Limpeza química

	02
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3.
Ensaio (Test): MPI – ASTM E 1444

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	03
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	Inspeção

	04
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.
	
	Limpeza química

	05
	Realizar preservação do artigo protegendo contra.

Preserve the part to protect against corrosion.
	
	Limpeza química

	06
	Realizar inspeção conforme OHM 10W3.

Perform inspection per OHM 10W3.
	
	M250&RR300

	07
	Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente.
Nota: Artigo removido da turbina CAT-25246 para ser utilizado na turbina CAT-25519.

Make Seg Voo 003 to certify the part.
Note: Part removed from turbine CAT-25246 to be installed on turbine CAT-25519.
	
	CTM

	08
	Realizar inspeção Final do componente e documentação.

Perform final inspection of the part and check all forms.
	
	Inspeção Final

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Inspecionar, certificar e transferir artigo da turbina CAT-24211 para o motor CAE-821455F.
	Patrick Dimas
	28/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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