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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	M250-10445
	X651767
	034648
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAT-24211
	4th turbine wheel
	01

	TSN: 269,5 
	CSN: 268
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Artigo removido da turbina CAT-24211 será transferido para o motor CAE-821455F.
Overhaul per OHM 10W3

	01
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 e 3.35 Rev.03.

Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 e 3.35 Rev.03.
	
	Limpeza química

	02
	Realizar NDT (Perform NDT conform) PRPL 1-8 and Overhaul Manual 10W3.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Mehod): A
Sensibilidade (Sensivity): 4

Foram encontradas indicações?
(Were found any indications?)

(  ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
     (YES – FILL IAS-RG-0332).

(  ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
     (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP).
	
	NDT

	03
	Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM.
Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados.

Perform post-NDT inspection per OHM.
Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed.

 (   ) APPROVED.

(   ) REJECTED.
	
	Inspeção

	04
	Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.
	
	Limpeza química

	05
	Realizar inspeção conforme OHM 10W3.

Perform inspection per OHM 10W3.
	
	M250&RR300

	06
	Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente junto com documentação adequada comprovando a vida limite do artigo.
Nota: Artigo removido da turbina CAT-24211 para ser utilizado no motor CAE-821455F.

Make Seg Voo 003 to certify the part and any form necessary to record the component time limit.
Note: Part removed from turbine CAT-24211 to be installed on engine CAE-821455F.
	
	CTM

	07
	Realizar inspeção Final do componente e documentação.

Perform final inspection of the part and check all forms.
	
	Inspeção Final

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Inspecionar, certificar e transferir artigo da turbina CAT-24211 para o motor CAE-821455F.
	Patrick Dimas
	28/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
	




image2.wmf
Ext.


image3.wmf
Ext.


image4.wmf
Int.


image1.wmf
Int.


image5.png




