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	P/N:
	S/N:
	O.S.: (W.O.):
	TLN:

	330332-4
	8966 BR
	039498
	TLN02573

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL: (Main Article No.):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	AE-109928
	TEMPERATURE DATUM VALVE
	01

	TSN: UNK
	CSN: UNK
	TSO: UNK
	CSO: UNK

	Conforme Overhaul Instructions _ NAVAIR 03-110FM-2 _ Model PB-A3
(According to Overhaul Instructions _ NAVAIR 03-110FM-2 _ Model PB-A3)

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Seguir instruções de Overhaul de acordo com o manual, especialmente item 1.1.1.

Follow Overhaul instructions according to the manual, especially item 1.1.1.
	
	Acessórios

Accessories

	02
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos e discrepâncias externas. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform receipt inspection of the item, analyzing external damage and discrepancies. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	03
	Se aplicável e houver condições considerando o estado inicial do componente, realizar teste inicial do item, conforme “Section VII Test Procedure” item 7. Preencher “Calibration Limits Sheet” (Manual: Figura 7-4, páginas 7-6  a 7-9), indicando que se refere ao teste inicial. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

If applicable and there are conditions considering the initial state of the component, perform the initial test of the item, according to “Section VII Test Procedure” item 7. Fill in the “Calibration Limits Sheet” (Manual: Figure 7-4, pages 7-6 to 7-9), indicating that it refers to the initial test. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	04
	Realizar desmontagem do item, conforme “Section III Disassembly” item 3. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform disassembly of the item, according to “Section III Disassembly” item 3. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	05
	Realizar limpeza do item, conforme “Section IV Cleaning” item 4. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform cleaning of the item, according to “Section IV Cleaning” item 4. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	06
	Realizar inspeção do item, conforme “Section V Inspection, Repair and Replacement” itens 5.1 a 5.4. Relatar discrepâncias ou danos conforme necessários no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform inspection of the item, according to “Section V Inspection, Repair and Replacement” items 5.1 to 5.4. Report discrepancies or damages as necessary on form IAS-RG-0007 – Work Report.
	
	Acessórios

Accessories

	07
	Realizar reparos e trocas necessárias no item, conforme “Section V Inspection, Repair and Replacement” itens 5.5 a 5.7. Caso necessário, solicite sub O.S.’s utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares.

Perform necessary repairs and replacements on the item, according to “Section V Inspection, Repair and Replacement” items 5.5 to 5.7. If necessary, request sub W.O.s using form IAS-RG-0103 – Supplementary Request.
	
	Acessórios

Accessories

	08
	Realizar montagem do item, conforme “Section VI Assembly” item 6.

Perform assembly of the item, according to “Section VI Assembly” item 6.
	
	Acessórios

Accessories

	09
	Realizar teste final do item, conforme “Section VII Test Procedure” item 7. Preencher “Calibration Limits Sheet” (Manual: Figura 7-4, páginas 7-6  a 7-9), indicando que se refere ao teste final. Caso seja encontrada alguma discrepância é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o IAS-RG-0007.

Perform the final test of the item, according to “Section VII Test Procedure” item 7. Fill in the “Calibration Limits Sheet” (Manual: Figure 7-4, pages 7-6 to 7-9), indicating that it refers to the final test. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	10
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	Acessórios

Accessories

	
	
	
	



	OBSERVAÇÕES:
(Remarks):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE:
(Request's Signature):
	DATA:
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Pedro Costa
	12/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department).
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