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	P/N:
	S/N:
	O.S.: (W.O.):
	TLN:

	6821491
	358
	039498
	TLN01153

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL: (Main Article No.):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	AE-109928
	HIGH PRESSURE FUEL FILTER ASSY
	01

	TSN: UNK
	CSN: UNK
	TSO: UNK
	CSO: UNK

	Conforme Depot Maintenance T56-A-15 _ TO 2J-T56-53 _ WP 240 00
(According to Depot Maintenance T56-A-15 _ TO 2J-T56-53 _ WP 240 00)

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos e discrepâncias externas. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform receipt inspection of the item, analyzing external damage and discrepancies. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	02
	Se aplicável e houver condições considerando o estado inicial do componente, realizar teste inicial do item, conforme item 8 “Test Requirements”. Preencher de forma mandatória o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho com os parâmetros de teste indicando que se refere ao teste inicial, bem como qualquer discrepância encontrada durante o mesmo juntamente a registros fotográficos.

If applicable and there are conditions considering the initial state of the component, perform the initial test of the item, according to item 8 “Test Requirements”. Mandatory completion of form IAS-RG-0007 – Work Report with the test parameters indicating that it refers to the initial test, as well as any discrepancies found during the test, together with photographic records.
	
	Acessórios

Accessories

	03
	Realizar desmontagem do item, conforme item 3 “Disassembly”. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform disassembly of the item, according to item 3 “Disassembly”. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	04
	Realizar limpeza do item, conforme item 4 “Cleaning”. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform cleaning of the item, according to item 4 “Cleaning”. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	05
	Realizar inspeção do item, conforme item 5 “Inspection”. Relatar discrepâncias ou danos conforme necessários no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform inspection of the item, according to item 5 “Inspection”. Report discrepancies or damages as necessary on form IAS-RG-0007 – Work Report.
	
	Acessórios

Accessories

	06
	Realizar reparos e trocas necessárias no item, conforme item 6 “Repair or Replacement”. Caso necessário, solicite sub O.S.’s utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares.

Perform necessary repairs and replacements on the item, according to item 6 “Repair or Replacement”. If necessary, request sub W.O.s using form IAS-RG-0103 – Supplementary Request.
	
	Acessórios

Accessories

	07
	Realizar montagem do item, conforme item 7 “Assembly”.

Perform assembly of the item, according to item 7 “Assembly”.
	
	Acessórios

Accessories

	08
	Realizar teste final do item, conforme item 8 “Test Requirements”. Preencher de forma mandatória o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho com os parâmetros de teste indicando que se refere ao teste final, bem como qualquer discrepância encontrada durante o mesmo juntamente a registros fotográficos.

Perform the final test of the item, according to item 8 “Test Requirements”. Mandatory completion of form IAS-RG-0007 – Work Report with the test parameters indicating that it refers to the final test, as well as any discrepancies found during the test, together with photographic records.
	
	Acessórios

Accessories

	09
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	Acessórios

Accessories
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department).
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