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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1
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	SUPPLEMENTARY REQUEST
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	P/N:
	S/N:
	O.S.: (W.O.):
	TLN:

	6827995
	UN27661
	039498
	TLN02359

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL: (Main Article No.):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	AE-109928
	PRESSURE SWITCH
	01

	TSN: UNK
	CSN: UNK
	TSO: UNK
	CSO: UNK

	Conforme CMM With IPL _ Unison _ 73-01-03
(According to CMM With IPL _ Unison _ 73-01-03)

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos e discrepâncias externas. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho. Utilizar como suporte seção “Testing and Fault Isolation” item 2.

Perform receipt inspection of the item, analyzing external damage and discrepancies. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory. Use as support section “Testing and Fault Isolation” item 2.
	
	Acessórios

Accessories

	02
	Se aplicável e houver condições considerando o estado inicial do componente, realizar teste inicial do item, conforme seção “Testing and Fault Isolation” itens 3 e 4. Preencher de forma mandatória o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho com os parâmetros de teste indicando que se refere ao teste inicial, bem como qualquer discrepância encontrada durante o mesmo juntamente a registros fotográficos.

If applicable and there are conditions considering the initial state of the component, perform the initial test of the item, according to section “Testing and Fault Isolation” items 3 and 4. Mandatory completion of form IAS-RG-0007 – Work Report with the test parameters indicating that it refers to the initial test, as well as any discrepancies found during the test, together with photographic records.
	
	Acessórios

Accessories

	03
	Realizar desmontagem do item, conforme seção “Disassembly” itens 1 e 2. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform disassembly of the item, according to section “Disassembly” items 1 and 2. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	04
	Realizar limpeza do item, conforme seção “Cleaning” itens 1 e 2. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registro fotográfico utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

Perform cleaning of the item, according to section “Cleaning” items 1 and 2. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic record using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory.
	
	Acessórios

Accessories

	05
	Realizar inspeção do item, conforme seção “Check” itens 1 a 3. Relatar discrepâncias ou danos conforme necessários no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho. Caso necessário, solicite sub O.S.’s utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares.

Perform inspection of the item, according to section “Check” items 1 to 3. Report discrepancies or damages as necessary on form IAS-RG-0007 – Work Report. If necessary, request sub W.O.s using form IAS-RG-0103 – Supplementary Request.
	
	Acessórios

Accessories

	06
	Realizar montagem do item, conforme seção “Assembly” itens 1 e 2.

Perform assembly of the item, according to section “Assembly” items 1 and 2.
	
	Acessórios

Accessories

	07
	Realizar teste final do item, conforme seção “Testing and Fault Isolation” itens 3 e 4. Preencher de forma mandatória o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho com os parâmetros de teste indicando que se refere ao teste final, bem como qualquer discrepância encontrada durante o mesmo juntamente a registros fotográficos.

Perform the final test of the item, according to section “Testing and Fault Isolation” items 3 and 4. Mandatory completion of form IAS-RG-0007 – Work Report with the test parameters indicating that it refers to the final test, as well as any discrepancies found during the test, together with photographic records.
	
	Acessórios

Accessories

	08
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	Acessórios

Accessories
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department).
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