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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	               DIVERSOS
	                       N/C
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                AE-109020
	                                   6- NÍPEIS
	6

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	USINAR A PONTA CÔNICA ASSINALADA ATÉ EMPARELHAR COM O DESGASTE, REMOVENDO O MÍNIMO.

MACHINE THE MARKED TAPERED TIP UNTIL IT MATCHES THE WEAR, REMOVING MINIMAL
	
	USINAGEM

	2
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	3
	NEUTRALIZAR GERAL COM COR AZUL, SPOP 42.

NEUTRALIZAR GERAL COM COR AZUL, SPOP 42.
	
	GALVANO

	4
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   13/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	13/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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