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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      
	TLN:02623

	         6841213
	                        WY16397
	039483
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	           MÉXICO   /    CAE-550449           
	                  WHEEL 3º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	SUAVISAR O PIQUE DE 1- PALHETA E
POLIR O BORDO DE ATAQUE E INTRA DORSO DE TODAS PALHETAS.

SOFTEN THE PIKE OF 1- PICK. POLISH THE LEADING EDGE OF ALL BLADES AND INTRA SOFFIT
	
	REPAROS

	2
	REMOVER TODAS PALHETAS BOAS, CUIDANDO PARA NÃO DANIFICA-LAS, POIS SERÃO REUSINADAS.

          REMOVER AS REBARBAS DA BASE DAS PALHETAS E SEUS PEDAÇOS DE PINOS.

REMOVE ALL GOOD BLADES, TAKING CARE NOT TO DAMAGE THEM, AS THEY WILL BE REMACHINED. REMOVE THE BURRS FROM THE BASE OF THE VANES AND THEIR PIECES OF PINS.
Inserir

Traduções de damage
substantivo
	
	REPAROS

	2
	REMOVER OS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA.

REMOVE THE PIECES OF WHEEL PINS 
	
	REPAROS

	3
	LIMPAR A RODA, CONFORME A IP-0006, 3.8

CLEANING THE WHEEL IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.
	
	LIMPEZA

	4
	EXECUTAR MPI NA RODA: ASTM E 1444.
APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO? (  )SIM         (  )NÃO

RUN MPI ON WHEEL: ASTM AND 1444. DID YOU PRESENT IDENTIFICATION? ( )YES ( )N
	
	NDT

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	6
	APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416

APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 241
	
	GALVANO

	7
	MONTAR AS NOVAS PALHETAS E NÃO FRENAR.

MOUNT THE BLADES AND DO NOT BRAKE
	
	REPAROS

	8
	CONFERIR E INFORMAR O PONTO E O VALOR DE DESBALANCEAMENTO.

CHECK AND INFORM THE POINT AND VALUE OF UNBALANCE
	
	BALANCEAMENTO.

	9
	 FRENAR AS PALHETAS COM PINOS P/N= 6824069 E EXECUTAR STAC,

BRAKE THE VANES WITH P/N PINS = 6824069 AND PERFORM STAC
	
	REPAROS

	10
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO              (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE


	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   29/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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