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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3028742
	N/A
	39980
	2211

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	
	HOUSING, COMPRESSOR BLEED VALVE 
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (Subtask 75-30-00)
ENSAIO (TEST): fluorescent penetrant inspection for cracks per ASTM E1417.
TIPO(TYPE): 1
MÉTODO(METHOD): A
SENSIBILIDADE(SENSITIVITY): LEVEL02

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)
 
(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTER IAS-RG-0332.)
 
(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)




	
	NDT IAS

	2
	Realizar inspeção pós NDT conforme manual.
(Perform inspection after NDT iaw manual)
 
Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)
 
Avaliar os limites de aceitação conforme  (Subtask 75-30-00) (Evaluate the acceptance limits conform )
 
(       ) APROVADO – (APPROVED)
 
(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	ACESSÓRIOS

	3
	REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34
	
	LIMPEZA GERAL

	4
	INSPEÇÃO FINAL
	
	ACESSÓRIOS

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	GABRIEL JOSE
	29/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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