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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      
	TLN:02623

	                     6859604          
	                        N/C
	039483
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	       MÉXICO   /    CAE-550449             
	1- COMPRESSOR VANE 4º ST--
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	 DESAMASSAR E SUAVISAR PEQUENOS DANOS.

UNDENT AND SMOOTH SMALL DAMAGE.
	
	REPAROS

	2
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM         (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	4
	INSPEÇÃO VISUAL E DIMENCIONAL.

VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	5
	APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416.

APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 2416.
	
	GALVANO

	6
	INSTALAR OS CORRUGADOS NOVOS. IT-0051

INSTALL THE NEW CORRUGATED. IT-0051
	
	REPAROS

	7
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   30/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	30/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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