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	REGISTRO
	REVISÃO
	1

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN(PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE(Article/Part):
	QUANT:
	TLN:
	Nº da OS(WO):

	6870232
	CAE-550283
	Módulo do compressor
	1
	TLN02623
	040041

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
(Description of thework to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
COLETORES (MAIORES E MENORES)
TUBULAÇÕES DE ÓLEO E AR
MANGUEIRASDE COMBUSTÍVEL
MANGUEIRAS DE AR
LÂMINAS DE ENTRADA DE AR (INLET VANES)
CONJUNTO DE BRAQUETES
ALOJAMENTO DAS VÁLVULAS DE SANGRIA E PISTÕES (8 EA)
PAREDE DE FOGO
CARCAÇA DE COMBUSTÃO EXTERNA
RODAS DO COMPRESSOR COM BLADES
ANÉIS DAS PAREDES DE FOGO (2 PEÇAS)
JOGO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS (NÃO MISTURAR O CONTEUDO DOS PACOTES)
JOGO DE BRAQUETES E BRAÇADEIRAS
CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10
COLLECTORS (LARGER AND SMALLER)
OIL AND AIR PIPES
FUEL HOSES
AIR HOSES
AIR INLET VANES
SET OF BRACKETS
HOUSING OF BLEED VALVES AND PISTONS (8 EA)
FIRE WALL
EXTERNAL COMBUSTION HOUSING
COMPRESSOR WHEELS WITH BLADES
FIRE WALL RINGS (2 PIECES)
SET OF BOLTS, WASHERS AND NUTS (DO NOT MIX THE CONTENTS OF THE PACKAGES)
SET OF BRACKETS AND CLAMPS
	
	LIMPEZA


	2
	REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
MISCELÂNEAS
EIXOS DAS BOMBAS DA CAIXA DE ACESSÓRIOS
EIXOS E ENGRENAGENS DA CAIXA DE ACESSÓRIOS
CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10
MISCELLANEOUS
ACCESSORY BOX PUMP SHAFTS
ACCESSORY BOX SHAFTS AND GEARS
	
	LIMPEZA


	3
	REALIZAR DECAPAGENS DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.08
REALIZAR A DECAPAGEM DA PINTURA (SEMENTEL) NO CARTER, NAS “MANIFOLDS” (8ea) 
NA CARCAÇA DIFUSORA REMOVER A PINTURA (SEMENTEL) 
NA BOMBA DE RETORNO DE ÓLEO REMOVER A PINTURA (SEMENTEL)
NAS HASTES DE CONTROLE, REMOVER A PINTURA
REMOVER O REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO DO CARTER E DOS SELOS CORRUGADOS (ALUMÍNIO), CONJUNTO DAS VANES (26 EA) CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.08
PERFORM STRIPPING OF THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.08
PERFORM STRIPPING OF THE PAINT (SEMENTEL) ON THE CRANKCASE, ON THE MANIFOLDS (8ea)
ON THE DIFFUSER HOUSING, REMOVE THE PAINT (SEMENTEL)
ON THE OIL RETURN PUMP, REMOVE THE PAINT (SEMENTEL)
ON THE CONTROL RODS, REMOVE THE PAINT
REMOVE THE INTERNAL ALUMINUM COATING OF THE CRANKCASE AND CORRUGATED SEALS (ALUMINUM), VANES ASSEMBLY (26 EA) IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.08


	
	LIMPEZA


	4
	REALIZAR DECAPAGENS DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18
TAMPA E CARCAÇAS DA CAIXA DE ACESSÓRIOS
TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO
CARCAÇA DE ENTRADA DE AR 
CARCAÇA E TAMPA DA BOMBA DE OLEO
[bookmark: __DdeLink__4213_1025164482]LINK INTERMEDIARIO
PERFORM STRIPPING OF THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.18
ACCESSORY BOX COVER AND HOUSINGS
OIL FILTER COVER
AIR INTAKE HOUSING
OIL PUMP HOUSING AND COVER
INTERMEDIATE LINK
	
	LIMPEZA


	5
	REALIZAR A LIMPEZADAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
SELOS DIANTEIROS E TRAZEIROS
ALOJAMENTO DO EIXO EXTENÇÃO 
DISCOS DO COMPRESSOR: OS 14 ESTÁGIOS
CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10
FRONT AND REAR SEALS
EXTENSION SHAFT HOUSING
COMPRESSOR DISCS: THE 14 STAGES

	
	LIMPEZA


	6
	REALIZAR LIMPEZA ULTRASSÔNICA DO ELEMENTO FILTRANTE COM PA-0014 
PERFORM ULTRASONIC CLEANING OF THE FILTER ELEMENT WITH PA-0014

	
	LIMPEZA


	7
	EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.32
CLEAN BEARINGS AS PER IP-IAS-0006, ITEM 3.32
	
	LIMPEZA


	8
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA
(Date):

	 
	 MARCELO
	18/11/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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