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	PN 
	SN:
	Nº da OS      
	TLN:02623

	              6846994
	                      C45096                   
	039482
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	           TU. MÉXICO: 750585
	VANE 3º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REMOVER MECANICAMENTE AS AGREGAÇÕES GERAIS, DEIXANDO BOM ACABAMENTO.

MECHANICALLY REMOVE THE GENERAL AGGREGATIONS, LEAVING A GOOD FINISH.
	
	REPAROS

	2
	APLICAR GLASS BEAD, CONFORME A IP-0006, 3.26

APPLY GLASS BEAD, IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.26
	
	LIMPEZA

	3
	LIMPAR CONFORME, IP-0006, 3.8

CLEAR CONFORM, IP-0006, 3.8
	
	LIMPEZA

	4
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM          (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	6
	INSPEÇÃO VISUAL E DIMENCIONAL.
(  )APROVADO              (  )REPROVADO

VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   25/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	25/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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