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	PÁGINA
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	PN(PN):
	SN:
	ARTIGO/PARTE(Article/Part):
	QUANT:
	TLN:
	Nº da OS(WO):

	23037218
	CAG-023800
	Módulo da Redutora
	1
	TLN02623 
	040114

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
(Description of thework to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
CARCAÇA DIANTEIRA
NA CARCAÇA TRASEIRA
DIAFRAGMA PRINCIPAL
DIAFRAGMA INTERNO
BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS)
CONJUNTO DE ENGRENAGENS E EIXOS DESMONTADOS
MISCELÂNEAS

CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10
FRONT CASING
ON THE REAR CASING
MAIN DIAPHRAGM
INNER DIAPHRAGM
STRUCTURE ARMS
GEAR ASSEMBLY AND DISASSEMBLED AXLES
MISCELLANEOUS

	
	
LIMPEZA

	2
	REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA0012

CLEAN THE EXTERNAL OIL PUMP ASSEMBLY BY SPRAYING AND WET CLOTH WITH PA 0012

	
	LIMPEZA

	3
	REALIZAR A DECAPAGEM DA PINTURA DAS SEGUINTES PEÇAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18
CORPO DA BOMBA DE ÓLEO
TAMPA DA BOMBA DE ÓLEO
BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS)
HASTES DE CONTROLE
DEMAIS TAMPAS METÁLICAS DO MÓDULO CONFORME 

STRIPPING THE PAINT FROM THE FOLLOWING PARTS IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.18
OIL PUMP BODY
OIL PUMP COVER
STRUTS
CONTROL RODS
OTHER METAL COVERS OF THE MODULE IN ACCORDANCE WITH
	
	LIMPEZA

	4
	REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DO EIXO DE HÉLICE E PLANETÁRIAS POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA 0012
PERFORM EXTERNAL CLEANING OF THE PROPELLER SHAFT AND PLANETARY GEAR ASSEMBLY BY SPRAYING AND WET CLOTH WITH PA 0012


	
	LIMPEZA

	5
	REALIZAR LIMPEZA ULTRASSÔNICA NO FILTRO COM PA-0014
PERFORM ULTRASONIC CLEANING ON THE FILTER WITH PA-0014
	
	LIMPEZA

	6
	[bookmark: __DdeLink__264_4018584125]EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.32

CLEAN THE BEARINGS IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.32
	
	LIMPEZA

	7
	LIMPEZA GERAL DA PLANETÁRIA IP-0006 , 3.10
GENERAL CLEANING OF THE IP-0006 PLANETARY, 3.10
	
	LIMPEZA

	8
	
REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10
EIXOS DO TORQUIMETRO
ALOJAMENTO DO SAFETY COUPLING
CARCAÇA DO TORQUIMETRO
MEMBROS INTERNO, EXTERNO E INTERMEDIÁRIO DO SAFETY COUPLING

CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10
TORQUE WRENCH AXLES
SAFETY COUPLING HOUSING
TORQUE WRENCH HOUSING
SAFETY COUPLING INTERNAL, EXTERNAL AND INTERMEDIATE MEMBERS
	
	LIMPEZA


	9
	DECAPAR PINTURA DAS CAPAS DO TORQUIMETRO (03 ea) CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18

STRIPPING PAINT FROM THE TORQUE METER COVERS (03 ea) ACCORDING TO IP-IAS-0006, ITEM 3.18
	
	LIMPEZA


	10
	REALIZAR A LIMPEZA DAS MISCELÂNEAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10

CLEAN THE MISCELLANEOUS AS PER IP-IAS-0006, ITEM 3.10
	
	LIMPEZA


	11
	EFETUAR LIMPEZA DO ROLAMENTO CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10

CLEAN THE BEARING IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10
	
	LIMPEZA


	12
	INSPEÇÃO FINAL
FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA
(Date):

	1º GEAR BOX DO MOTOR DOS EMIRADOS ÁRABES
	 MÁRCIO
	02/12/2024



· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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