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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23055939
	X521200
	035245
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-270623
	NGV 4°STG
	LIMPEZA	01EA

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Blast per glass bead

	01
	CHEMICAL CLEANING	ISOLAÇÃO / MASK	Realizar mascaramento dos diâmetros da NGV de 4°STG.

Masking the diameters of the 4°STG NGV.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar jateamento da NGV utilizando glass bead conforme IAS-IP-0006 3.26 Rev.3.

Perform NGV testing using glass bead according to IAS-IP-0006 3.26 Rev.3.

	03
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 3.35 Rev.3.

Clean according to IAS-IP-0006 3.35 Rev.3.

	04
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção Final.

Final Inspection.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes
	12/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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