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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23064899
	PSR4884
	039505
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-106837
	Compressor Vane 9th Stage
	REPARO T56 / REPAIR T56	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Limpar removendo so seals conforme a IP-0006, 3.8

Clean by removing seals as per IP-0006, 3.8

	2
	NDT
	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.)
Ensaio (Test): FPI ASTM E 1417
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 3

APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  ) NÃO

DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? (  )YES	 (  ) NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Limpar conforme a IP-0006, 3.10

Celas as per IP-0006, 3.10

	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção visual e dimensional

Visual and dimensional inspection

	5
	Galvanoplastia
	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING	Realizar aplicação de nickel-cádmio conforme Task 70-01-31-300-801.

Apply Nickel-cadmium plating per Task 70-01-31-300-801.

	6
	Reparos Manuais
	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Instalar vane air seal conforme Task 72-37-05-300-801 (j).

Install vane air seal per Task 72-37-05-300-801 (j).

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção Final

Final Inspection
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Patrick Dimas
	17/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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