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	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina apenas o suficiente para acessar os rolamentos 5, 6, 7 e 8.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module to get access to bearings 5, 6, 7 and 8. Don’t disassemble more than necessary to perfom inspection of turbine bearings.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD.

	
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina e combustão confirmar se o formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193 está acompanhando o artigo. 

Send the turbine and combustion module for cleaning and check that form FS.0875, FS.0872 and FS.1193 are included with the article.

	
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0794, FS.0798 e FS.0856.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0794, FS.0798 and FS.0856.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Checar o balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento.

Check balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________.

Final RH: __________.

NCC: ___________.

Valid until: ___________.

	
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Checar o balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento.

Check balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________.

Final RH: __________.

NCC: ___________.

Valid until: ___________.

	
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778 e FS.0787.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0778 and FS.0787.

	
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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