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	REGISTRO
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	03

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6786247
	N/A
	040113
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	Insulation Blanket
	REPARO / REPAIR	05 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Recorte um remendo feito de chapa (ou tira) de aço AMS 5510 resistente à corrosão e ao calor com 0,10 mm de espessura para sobrepor a área e solde o remendo sobre a área danificada.

Size a patch made from 0.004 in. (0.10 mm) thick AMS 5510 corrosion and heat-resistant steel sheet (or strip) to overlap the damaged area and spot weld the patch over the damaged area.

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.

Perform Cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.

	3
	NDT
	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) OHM.
Ensaio (Test): FPI ASTM E 1417
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 3

APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  )NÃO

DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? (  )YES	 (  )NO

	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT I.A.W. OHM).
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).

	
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final Inspection.
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	Escolher um item.	Escolher um item.	
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	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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