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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6843663
	XX404
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS   /   AE-108636
	FRONT CASING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	POLIMENTO	POLIR TODAS AS FACES E FUROS, REMOVENDO AS CORROSÕES.

POLISH ALL FACES AND HOLES, REMOVING CORROSION.

	2
	REPAIR SHOP	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER O CAGE E ESCREVER NELE COM CANETA O S/N= XX404 DO CASING PARA NO FINAL SER REINSTALADO.

REMOVE THE CAGE AND WRITE ON IT WITH PEN THE S/N= XX404 OF THE CASING TO BE REINSTALLED IN THE END.

	3
	REPAIR SHOP	DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING	NEUTRALIZAR TODAS AS FACES E FUROS POLIDOS. SPOP 41.

NEUTRALIZE ALL POLISHED FACES AND HOLES. SPOP 41.

	4
	REPAIR SHOP	DECAPAGEM / STRIPPING	DECAPAR A TINTA, IP-0006, 3.18

PAINT STRIPPING, IP-0006, 3.18

	5
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, FUROS E ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THREADS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	8
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE: PRIMER PA-0060 e CINZA PA-0065.

PAINT EXTERNALLY: FIRST PA-0060 e CINZA PA-0065.

	9
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	10
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LAVAR INCLUSIVE AS VIAS. IP
-0006, 3.10.

WASH EVEN THE ROADS. IP -0006, 3.10.

	11
	REPAIR SHOP	INSTALAR / INSTALL	INSTALAR O CAGE.

INSTALL THE CAGE.

	12
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	07/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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