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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6873624
	MA15767
	039503
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO   /   AE-106837
	INLET VANE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	POLIMENTO	POLIR OS BORDOS DE ATAQUE DAS ALHETAS, COM LIXA FINA.

POLISH THE LEADING EDGES WITH FINE SANDPAPER.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DO OUTER RING, SEM TOCAR NAS ALHETAS, CENTRANDO PELO FLANFE CENTRAL, APENAS PARA REMOVER ALGUMAS BOLHAS, DEIXANDO 75% DE MANCHAS E PASSANDO UMA LIXA NA VOLTA PARA QUE FIQUE COM UMA APARÊNCIA IGUAL.
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE OUTER RING, WITHOUT TOUCHING THE FINS, JUST TO REMOVE SOME BUBBLES, LEAVING 75% OF STAINS AND SANDING THE BACK SO THAT IT LOOKS THE SAME. REMOVE SHARP CORNERS.

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO        (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
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	DATA 
(Date):
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	VILSON BARBOSA
	08/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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