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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	
	VIDE ABAIXO
	041080
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRG-12152
	GEARSHAFT
	01

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
P/N: RR30000500      S/N: N/C                       GEARSHAFT ASSY, SPUR - STARTER GENERATOR
P/N: RR30000502      S/N: N/C                       GEARSHAFT ASSY, SPUR - FUEL PUMP


	01
	Realizar NDT conforme: PRPL 1-8
(Perform NDT conform) : 
Ensaio (Test): MPI
Tipo (Type): N/A
Método (Method): N/A
Sensibilidade (Sensitivity): N/A

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(         ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(         ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT 
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	02
	Realizar inspeção pós NDT 
(Perform inspection after NDT iaw )  
10W3 OVERHAUL.

Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the IAS-RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação 
(Evaluate the acceptance limits.) 

(     ) APROVADO – (APPROVED)

(     ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	INSPEÇÃO

	03
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3.34

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 - 3.34
	
	

	04
	INSPEÇÃO FINAL

FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	20/05/2022


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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