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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	393291-33    
	LMG4569-058
	038077
	02686

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	364021-1L
	PORTA DE ACESSO DO FUEL NOZZEL DO QEC
DOOR ASSY, ACCESS, FUEL NOZZLE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	02


	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	DESAMASSAR / SMOOTH OUT	EXECUTAR SERVIÇO DE DESAMASSAR AS SUPERFICIES DANIFICADAS NO ITEM 

PERFORM DEMASSING SERVICE ON DAMAGED SURFACES ON THE ITEM


	2
	REPAIR SHOP	REPARAR / REPAIR	REPARO NA CHAPA SUPORTE DA CORRENTE DA PORTA DE ACESSO AOS BICOS DE COMBUSTÍVEL

REPAIR TO THE CHAIN ​​SUPPORT PLATE OF THE FUEL NOZZLES ACCESS DOOR


	3
	REPAIR SHOP	ACABAMENTO / FINISHING	REMOVER REVESTIMENTIMENTO E RESTOS DE TINTA E PONTO DE CORROSÃO.

REMOVE COATING AND PAINT REMAINS AND CORROSION POINTS.


	4
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	EXECUTAR REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO E PINTURA

PERFORM FINAL INSPECTION


	5
	T56A	Escolher um item.	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     Executar serviço conforme prioridade de montagem dos motores México.

	[bookmark: Texto3]     Leonardo dos Santos Gomes
	[bookmark: Texto4]     10/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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