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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	DIVERSOS (VIDE OBS)
	Diversos (vide obs)
	040114
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	BEARING DIVERSOS
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	 18 ea

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	2
	CHEMICAL CLEANING	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	
EXECUTAR MPI CONFORME OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERÊNCIA NORMA ASTM E 1444.
PERFORM MPI ACCORDING TO OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERENCE ASTM STANDARD E 1444.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(     ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / SEE IAS RG-0332 ANNEX

(     ) NÃO / NO


	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.
PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34.


	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE MPI.
PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM 
EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED

ANEXAR E REGISTRAR Nº LAUDO NDT:________________
ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO.


	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	









	Escolher um item.	Escolher um item.	



	OBSERVAÇÕES
(Observation):


	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	1 - TAG LARANJA Nº: 1140840 – PN: 6873732 / SN: GG9654
2 - TAG LARANJA Nº: 1140856 – PN: 6890542 / SN: GGR824
3 - TAG LARANJA Nº: 1140855 – PN: 6849405 / SN: GG6817
4 - TAG LARANJA Nº: 1140810 – PN: 6829354 / SN: YY6857N
5 - TAG LARANJA Nº: 1140841 – PN: 23039739 / SN: JJ00607
6 - TAG LARANJA Nº: 1140809 – PN: 23052067/ SN: JJ01047
7 - TAG LARANJA Nº: 1140844 – PN: 23062205/ SN: TA58-05100698
8 - TAG LARANJA Nº: 1140807 – PN: 6890540 / SN: GG3035
9 - TAG LARANJA Nº: 1140808 – PN: 23062205 / SN: JJ10975
10 - TAG LARANJA Nº: 1140831 – PN: 6890540 / SN: GG0338
11 - TAG LARANJA Nº: 1140838 – PN: 23062205 / SN: 00200
12 - TAG LARANJA Nº: 1140834 – PN: 23062205 / SN: TA58-05100697
13 - TAG LARANJA Nº: 1140839 – PN: 6878485 / SN: MP25513
14 - TAG LARANJA Nº: 1140835 – PN: 6878485 / SN: MP66338
15 - TAG LARANJA Nº: 1140837 – PN: 6878485 / SN: MP91780
16 - TAG LARANJA Nº: 1140836 – PN: 6878485 / SN: MP91615
17 - TAG LARANJA Nº: 1140825 – PN: 6878485 / SN: MP0261
18 - TAG LARANJA Nº: 1140877 – PN: 6878485 / SN: MP91650


	ANDRÉ SANTOS
	14/01/24


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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