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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	DIVERSOS (VIDE OBS)
	DIVERSOS
	040114
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	SEPARATORS, BEARING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	06 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	
EXECUTAR DECAPAGEM DA PRATA CONFORME SPOP 23.
PERFORM SILVER PICKLING AS PER SPOP 23.


	2
	CHEMICAL CLEANING	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	
REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D.
PERFORM NDT INSPECTION – FPI ASTM STANDARD 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(     ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / SEE IAS RG-0332 ANNEX

(     ) NÃO / NO


	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.
PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34.


	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI.
PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM 
EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED

ANEXAR E REGISTRAR Nº LAUDO NDT:________________
ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO.


	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	

OBSERVAÇÕES
(Observation):

	

ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	

DATA 
(Date):

	1- TAG LARANJA Nº: 1140854 – PN: 6856462 / SN: YY6857N
2- TAG LARANJA Nº: 1140823 – PN: 23003208 / SN: GG9654
3- TAG LARANJA Nº: 1140872 – PN: 6822053 / SN: GG5538
4- TAG LARANJA Nº: 1140852 – PN: 6825802 / SN: GG6502
5- TAG LARANJA Nº: 1140829 – PN: 23062238 / SN: TA77-05100121
6- TAG LARANJA Nº: 1140827 – PN: 6825699 / SN: GG9254N


	ANDRÉ SANTOS
	13/01/25


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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