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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	DIVERSOS (VIDE OBS)
	Diversos (vide obs)
	040118
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550502
	BEARING DIVERSOS
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	 19 ea

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	2
	CHEMICAL CLEANING	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	
EXECUTAR MPI CONFORME OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERÊNCIA NORMA ASTM E 1444.
PERFORM MPI ACCORDING TO OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERENCE ASTM STANDARD E 1444.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(     ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / SEE IAS RG-0332 ANNEX

(     ) NÃO / NO


	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.
PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34.


	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE MPI.
PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM 
EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED

ANEXAR E REGISTRAR Nº LAUDO NDT:________________
ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO.


	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	









	Escolher um item.	Escolher um item.	



	OBSERVAÇÕES
(Observation): * QTD: 19 EA


	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	1 - TAG VERDE Nº: 0011430 – PN: 23058584 / SN: 00029
2 - TAG VERDE Nº: 0011444 – PN: 23058585 / SN: 00008
3 - TAG VERDE Nº: 0011455 – PN: 6849406 / SN: GG6728
4 - TAG VERDE Nº: 0011446 – PN: 23058581 / SN: AA058
5 - TAG VERDE Nº: 0011419 – PN: 23052067/ SN: JJ00560
6 - TAG VERDE Nº: 0011423 – PN: 23062205/ SN: G 06-2433
7 - TAG VERDE Nº: 0011435 – PN: 23058586 / SN: JJ09485 
8 - TAG VERDE Nº: 0011414 – PN: 23062205 / SN: G 06-2469
9 - TAG VERDE Nº: 0011412 – PN: 23058586 / SN: JJ09421
10 - TAG VERDE Nº: 0011434 – PN: 23062205 / SN: G 06-2446
11 - TAG VERDE Nº: 0011417 – PN: 23062205 / SN: G 06-2497
12 - TAG VERDE Nº: 0011424 – PN: 6878485 / SN: MP23765
13 - TAG VERDE Nº: 0011425 – PN: 6878485 / SN: MP23723
14 - TAG VERDE Nº: 0011427 – PN: 6878485 / SN: MP22773
15 - TAG VERDE Nº: 0011464 – PN: 6878485 / SN: MP23727
16 - TAG VERDE Nº: 0011413 – PN: 23058579 / SN: 000054
17 - TAG VERDE Nº: 0011421 – PN: 23062238 / SN: 00012
18 - TAG VERDE Nº: 0011428 – PN: 23058589 / SN: 00118
19 - TAG VERDE Nº: 0011415 – PN: 23062238 / SN: 00013



	ANDRÉ SANTOS
	21/01/25


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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