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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	23006043
	XX1904
	041556
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502   /   750639   /  D22A
	FRONT CASING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A FACE-G, SOMENTE ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO.

MACHINE THE G-FACE, ONLY UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED.

	2
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THREADS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	3
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	METALIZAR A FACE-G, COM SPRA BRONZE AA, ALTURA FINAL APÓS USINAGEM SERÁ 11.522¨

METALLIZE THE G-FACE, WITH SPRA BRONZE AA, FINAL HEIGHT AFTER MACHINING WILL BE 11.522

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A FACE-G METALIZADA, DEIXANDO COM 11. 522¨+OU- 0.003¨DE ALTURA. VEJA AFIGURA ANEXA.

MACHINE THE METALLIC G-FACE, LEAVING IT WITH 11. 522 ̈+OR- 0.003 ̈IN HEIGHT. SEE ATTACHED FIGURE.

	5
	REPAIR SHOP	PREPARO / PREPARE	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, SUAVISANDO E REMOVENDO OS EXCESSOS DAS PROXIMIDADES.

PREPARE THE MACHINED AREAS, SWEATING AND REMOVING EXCESS FROM THE VICINITY.

	6
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THREADS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	7
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM PRIME PA-0060 e CINZA PA-0065.

PAINT EXTERNALLY WITH PRIME PA-0060 and GRAY PA-0065.

	8
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 22/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	22/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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