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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6843873
	N/A
	039503
	02188


	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-106837
	COUPLING, SHAFT, COMPRESSOR
	REPARO T56 / REPAIR T56	4 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	
	CHEMICAL CLEANING	LIMPEZA
	Realizar limpeza conforme IP-0006 PAR 3.10

Clean per IP-0006 PAR 3.10

	1
	NDT	MPI
	EXECUTAR MPI CONFORME OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERÊNCIA NORMA ASTM E 1444.

PERFORM MPI ACCORDING TO OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERENCE ASTM STANDARD E 1444.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
WERE INDICATIONS FOUND?

(     ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / SEE IAS RG-0332 ANNEX

(     ) NÃO / NO


	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPEZA
	Realizar limpeza pós NDT conforme IP-0006 PAR 3.34

Clean post NDT per IP-0006 PAR 3.34

	3
	T56
	INSPEÇÃO /  INSPECTION
	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE MPI.
PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM 
EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED

ANEXAR E REGISTRAR Nº LAUDO NDT:________________
ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO.


	
	T56
	INSPEÇÃO /  INSPECTION
	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Pedro Fonseca
	24/01/2025

	
	
	


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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