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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6792269
	H976
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109020
	PUMP COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER O PINO DA BUCHA CENTRAL E PRENDE-LO NA O.S. PARA REUSA-LO.

REMOVE THE PINE FROM THE CENTRAL BUCHA AND HOLD IT IN THE O.S. TO REUSE IT.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR REMOVENDO A BUCHA DE BRONZE.

MACHINING BY REMOVING THE BRONZE BUSHING.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	CONFECCIONAR OUTRA BUCHA DE BRONZE, DEIXANDO O APERTO NA TAMPA= 0.0017¨ e o DIÂMETRO INTERNO = 0.423¨+OU- 0.003¨

MAKE ANOTHER BRONZE BUSHING, LEAVING THE TIGHTENING ON THE LID= 0.0017 ̈ and the INTERNAL DIAMETER = 0.423 ̈+OR- 0.003

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DA BUCHA, DEIXANDO= 0.4367¨+OU- 0.0002¨
 (PODE USAR O EIXO COMO GABARITO)

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING, LETTING= 0.4367 ̈+OR- 0.0002 ̈ (CAN USE THE SPINDLE AS A JIG)

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	INSTALAR O PINO ANEXO NA BUCHA, VEJA OUTRA MODELO.

INSTALL THE ATTACHED PIN ON THE BUSHING, SEE ANOTHER MODEL.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 28/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	28/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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