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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	23072258
	KK24085
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-108636
	WHEEL 14 º ST
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER TODOS PEDAÇOS DE PINOS.

REMOVE ALL PIECES OF PINS.

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.8

CLEAR AS PER IP-0006, 3.8

	3
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	ISOLAR O EIXO E APLICAR GLASS BEAD, IP-0006, 3.26

ISOLATE SHAFT AND APPLY GLASS BEAD, IP-0006, 3.26

	4
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING	LIMPAR A ROSCA INTERNA, ISOLAR AS DEMAIS ÁREAS E APLICAR BANHO DE PRATA NESTA ROSCA, IT-0279.

CLEAN THE INTERNAL THREAD, ISOLATE THE OTHER AREAS AND APPLY SILVER PLATING ON THIS THREAD, IT-0279.

	7
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING	ISOLAR O EIXO E APLICAR NICKEL CÁDMIO NO DISCO, AMS 2416.

ISOLATE THE SHAFT AND APPLY NICKEL CADMIUM TO THE DISC, AMS 2416.

	8
	REPAIR SHOP	INSTALAR / INSTALL	INSTALAR AS PALHETAS, FRENA-LAS COM PINOS P/N=6731108 E STACK.

INSTALL THE VANES, BRAKE THEM WITH P/N=6731108 AND STACK PINS.

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO             (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 28/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	28/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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