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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	393291-29
	LMG4069-42
	040127
	02686

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	PN: 27241301
SN: 9013276
	VÁLVULA DE SANGRIA DE AR 
BLEED AIR CHECK VALVE

	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN: IGN
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	|ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AREAS ADJACENTES DAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA VÁLVULA CONFORME IP-0005 ITEM 3.6

ISOLATE ADJACENT AREAS OF THE NAMEPLATES ON THE VALVE BODY IN ACCORDANCE WITH IP-0005 ITEM 3.6

	2
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLIQUE A TINTA DE ALUMÍNIO RESISTENTE AO CALOR
E À CORROSÃO CONFORME IAS-IP-005, ITEM 3.14.1

APPLY HEAT-RESISTANT ALUMINUM PAINT
AND CORROSION-RESISTANT ALUMINUM PAINT IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-005, ITEM 3.14.1


	3
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER ISOLAÇÕES E EXCESSOS.

REMOVE INSULATION AND EXCESS.


	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     ATENÇÃO: Isolamento das plaquetas, sensores e entradas de óleo.

	[bookmark: Texto3]     Leonardo dos Santos Gomes
	[bookmark: Texto4]     29/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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