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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6829451
	                        8841
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109692  /  -15
	PROPELLER BRAKE OUTER MEMBER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO, CONFORME A FERRAMENTA NÚMERO 23051224 E COM ÂNGULO= 10°.
EXECUTAR PEQUENO CHANFRO NO INÍCIO E FIM PARA ELIMINAR CANTO VIVO.
VEJA A FIGURA E INSTRUÇÕES ANEXAS.

MACHINE THE INNER DIAMETER, ACCORDING TO TOOL NUMBER 23051224 AND WITH ANGLE= 10°. PERFORM SMALL BEVEL AT THE BEGINNING AND END TO ELIMINATE SHARP CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE AND INSTRUCTIONS.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS 24- RASGOS NOVOS EQUIDISTANTE COM 0.100¨ DE LARGURA E 0.010¨A 0.015¨DE PROFUNDIDADE.
VEJA FIGURAS E INSTRUÇÕES ANEXAS.

THE 24- NEW SLOTS EQUIDISTANT WITH 0.100 ̈ WIDTH AND 0.010 ̈ TO 0.015 ̈ DEPTH. SEE ATTACHED FIGURES AND INSTRUCTIONS.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 05/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	05/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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