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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23056644
	HL15476
	037226
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-270882
	Gearbox Housing
	REPARO / REPAIR	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem do diâmetro L até remover marcas de desgaste, certifique-se de manter o OFF-Location em 3.000” conforme figura 301 em anexo. Não ultrapassando o diâmetro de 3.4460”

Machine to remove damage of diameter L, make sure to keep OFF-Location at 3.000” as show in figure 301 attached. Machine to a max of 3.4460”.

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza desengraxante conforme IAS-IP-0006 item 3.35 rev. 03.

Do degreasing cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35 rev. 03.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	3
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	3
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	INSPEÇÃO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. 

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 rev.3. Certifique-se de que o local usinado está totalmente livre de óleo e sujeira.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.35 rev.3. Make sure the machined diameter is free of greasy, dirty and oil.

	6
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	Aplicar flame spray com sprabonze AA conforme PRPL 1-3, Item 1 no diâmetro L com material suficiente para obter a medida de 3.4410 inch na usinagem final.

Flame Spray with Sprabronze AA per PRPL 1-3, Item 1. Diameter L with enough material to get the final machine value of 3.4410 inch

	7
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem do diâmetro L para a medida de 3.4410 inch certifique-se de manter o OFF-Location em 3.000” conforme figura 301 em anexo.

Machine diameter L to 3.4410 inch, make sure to keep OFF-Location at 3.000” as show in figure 301 attached. 

Dia L: _______________

NCC: _______________

Valid Until: _______________.

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da área externa conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 utilizando uma escova com cerda de nylon para remover a sujeira sem danificar a pintura.

Perform cleaning of external area per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 using a soft nylon brush, be careful not to cause any damage to the painting.

	9
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final inspection.

Dia L: _______________

NCC: _______________

Valid Until: _______________.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Figure 301 attached
	Patrick Dimas
	07/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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