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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6842657
	TT1404
	041665
	2623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550449
	Propeller shaft
	REPARO / REPAIR	1 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	
	
	
	

	1. 
	CHEMICAL CLEAN 
	JATEAMENTO / BLAST
	Jatear utilizando glass bead baixa pressão (IAS-IP-006, 3.26) para remover corrosão nas áreas internas, estrias e áreas de rosca 

Blast using low pressure glass bead (IAS-IP-006, 3.26) to remove corrosion in internal areas, splines and thread areas

	2. 
	CHEMICAL CLEAN 
	LIMPEZA / CLEAN
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-006, 3.31

Clean in accordance with IAS-IP-006, 3.31

	3. 
	CHEMICAL CLEAN 
	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Executar MPI: ASTM e 1444.
Apresentou indicação? (  )Sim         (  )Não

Run MPI: ASTM E 1444. Did you present an indication? ( )Yes ( )No

	4. 
	CHEMICAL CLEAN 
	LIMPEZA / CLEAN
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	5. 
	T56A	INSPEÇÃO
	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE MPI.
PERFORM INSPECTION AFTER MPI OPERATION.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.
REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM 
EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED

ANEXAR E REGISTRAR Nº LAUDO NDT:________________
ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO.


	6. 
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final.
(  )Aprovado             (  )Reprovado

Final inspection.
 ( )Approved ( )Failed

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Kauã Fernandes
	12/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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