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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6731183
	4111BL
	40044
	2623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550502
	SHAFTGEAR ACC MAIN DRIVE
	REPARO / REPAIR	1 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1. 
	NDT
	NDT-PARTÍCULA MAGNÉTICA / MAGNETC PARTICLE
	Executar MPI conforme OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, referência norma ASTM e 1444

Perform MPI according to OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, reference ASTM STANDARD and 1444

Foram encontradas indicações?
Were indications found?

(  ) Sim / Yes – Ver IAS RG-0332 anexo / See IAS RG-0332 annex

(  ) Não / No

	2. 
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-006, 3.34

Perform post-NDT cleaning in accordance with IAS-IP-006, 3.34

	3. 
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção após operação de MPI.
Perform inspection after MPI operation.

Refira-se aos resultados registrados no ias rg-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com devidas observações.
Refer To The Results Recorded In Ias Rg-0332 (If Any) And Fill It Out With Appropriate Observations

Avaliar os limites se aceitação conforme OHM 
Evaluate the limits of acceptance according to OHM

(     ) APROVADO / APPROVED

(     ) REJEITADO / REJECTED

Anexar e registrar Nº LAUDO NDT:________________
Attach and register NDT REPORT NO.


	4. 
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final.
(  )Aprovado             (  )Reprovado

Final inspection.
 ( )Approved ( )Failed

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	AUGUSTO ROSA
	21/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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