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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6895093
	270939
	041200
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-847564
	OIL FILTER HOUSING
	1

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	


	01
	REALIZAR USINAGEM DO HOUSING PARA APLICAÇÃO DA CEB 72-6019 (CEB EM ANEXO)
DIA.= 0,5975” + 0,0005” – 0,000”

 MACHINING THE HOUSING TO APPLY CEB 72-6019 (CEB ATTACHED)
DIA.= 0,5975” + 0,0005” – 0,000”
	
	REPARO

	
	REALIZAR A INSTALAÇÃO DAS BUCHAS NAS AREAS USINADAS.

INSTALLING THE BUSHINGS IN THE MACHINED AREAS.
	
	REPAROS MANUAIS  

	02
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006  --  3,30

REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 -- 3,30
	
	LIMPEZA

	03
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity):2
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	
	PINTURA

	04
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	M250

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.

	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR PINTURA NA TAMPA CONFORME IAS-IP-0005. 
MASCARAR FACES DE JUNÇÃO E TODAS AS AREAS QUE NÃO SERÃO PINTADAS.

PAINT THE COVER IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0005. 
MASK OFF JUNCTION FACES AND ALL AREAS THAT WILL NOT BE PAINTED.
	
	REPAROS

	
	REIDENTIFICAR O HOUSING COM O NOVO P/N: 23035105.

REIDENTIFICAR O HOUSING COM O NEW P/N: 23035105.
	
	INSPEÇÃO

	
	INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	28/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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