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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23076537
	358279
	032593
	2124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-896109
	IMPELLER
	   01  

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	REALIZAR POLIMENTO NOS BORDOS DE ATAQUE E NAS FACES RISCADAS NA SAIDA DAS LÂMINAS.

POLISH THE ATTACK EDGES AND SCRATCHED FACES AT THE BLADE EXIT.
	
	REPAROS

	02
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006  -  3,30

PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 - 3.30
	
	 LIMPEZA

	03
	REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8,  DO TIPO 1, MÉTODO D, NÍVEL DE SENSIBILIDADE 4 .

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT

DO THE FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE I, METHOD A, SENSITIVITY LEVEL 3

WERE INDICATIONS FOUND?


	
	NDT

	04
	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO

RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS.

	
	INSPEÇÃO

	05
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006  -  3,34

PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 - 3.34
	
	LIMPEZA

	06
	INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

FINAL INSPECTION AS PER OVERHAUL MANUAL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	     
	ANTONIO CLAUDIO
	28/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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