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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6841070
	AJ2690
	039507
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-106837
	TORQUEMETER & ANTI-ICING SHROUD UNIT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN: 23878:00
	CSN: UNK
	TSO: 5632:00
	CSO: UNK

	Conforme Overhaul Manual _ T56-A-15 LFE / 15A-LFE _ 15RC3 _ 72-15-15
(According to Overhaul Manual _ T56-A-15 LFE / 15A-LFE _ 15RC3 _ 72-15-15)

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar a limpeza do item, conforme Overhaul Manual (15RC3) _ Task 72-15-15-100-801 (página 601 anexada a esta O.S.).

Perform the cleaning of the part as per the Overhaul Manual (15RC3) _ Task 72-15-15-100-801 (page 601 attached to this W.O.).

	02
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do item, conforme Overhaul Manual (15RC3) _ Task 72-15-15-200-801.

Perform the inspection of the part as per the Overhaul Manual (15RC3) _ Task 72-15-15-200-801.

	03
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar remoção do Torquemeter e Safety Coupling, conforme Maintenance Manual (15RC2) _ Task 72-00-15-000-801.

Após a remoção, solicitar novas O.S.’s para serviços nas demais peças do conjunto (limpeza, inspeções NDT e visuais, reparos se aplicáveis) conforme necessário, utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares.

Perform the removal of the Torquemeter and Safety Coupling as per the Maintenance Manual (15RC2) _ Task 72-00-15-000-801.

After removal, request new W.O.s for services on the other parts of the assembly (cleaning, NDT and visual inspections, repairs if applicable) as necessary, using the form IAS-RG-0103 – Supplementary Request.

	04
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção final.

Perform the final inspection.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Pedro Costa
	07/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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