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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN:
	SN:
	Nº DA OS (WO):
	TLN:

	6899400
	CAE-270882
	
	2118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	SERVIÇO PRINCIPAL (Main Service):
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-270882
	ENGINE ASSY
	REPARO / REPAIR	01

	TSN: 
	CSN: 
	TSO: 
	CSO: 

	Conforme Heavy Maintenance Manual _ CSP22005 _ Rev. 9, Jun. 15/2020
(According to Heavy Maintenance Manual _ CSP22005 _ Rev. 9, Jun. 15/2020)

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	02
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Verificar vazamento na gearbox no retorno e injeção de óleo dos rolamentos #6, #7 e #8.

Check for leaks in the gearbox at the return and oil injection of bearings #6, #7 and #8.

	10
	Reparo
	REPARAR / REPAIR	Realizar reparo na gearbox na áerea afeta conforme OHM 10W3 R16.

Repair the gearbox in the affected area according to OHM 10W3 R16.

	11
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do serviço realizado, conforme OHM 10W3.

Inspect the work carried out, in accordance with OHM 10W3.

	10
	Banco de provas
	TESTE /TEST	Realizar teste do motor, conforme HMM CSP22005, verificando performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais, efetuando os registros necessários no formulário FS.1041.

Perform the engine test, as per HMM CSP22005, checking performance, vibration, general leaks, and abnormal noises, making the necessary entries in the FS.1041 form.

	11
	Banco de provas
	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação do motor, conforme HMM CSP22005.

Perform engine preservation, as per HMM CSP22005.

	12
	M250	ACABAMENTO / FINISHING	Realizar acabamento do motor, efetuando os registros necessários no formulário FS.0787:
- Verificar todos os acessórios;
- Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos;
- Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta;
- Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5;
- Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata.

Perform engine finishing, making the necessary entries in the FS.0787 form.
- Verify all accessories;
- Verify if all requested processes have been completed;
- Verify if all received materials are being sent back;
- Verify and sign all steps of the FS.0805 form on pages 4 and 5;
- Verify the need for disposal of scrap materials.

	13
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção final, conforme HMM CSP22005.

Perform final inspection, as per HMM CSP22005.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES:
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE:
(Signature):
	DATA:
(Date):
	

	INSERIR OBSERVAÇÕES (SE NECESSÁRIO)
	INSERIR SOLICITANTE
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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