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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23063354
	CAT-44515
	043190
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C47B / CAE-847347
	TURBINE ASSY
	01

	TSN: 
	CSN: 
	TSO: 
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
Turbine overhaul

	01
	Realizar desmontagem do módulo de turbina conforme OHM CSP22001.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module PER OHM CSP 22001.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD

	
	M250&RR300

	02
	Encaminhar para limpeza e NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – CSP22001 e o formulário FS.0886.

Send to perform cleaning and NDT of the turbine module per OHM – CSP22001 and the form FS.0886 as a reference.
	
	APOIO

	03
	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – CSP22001 efetuando os registros nos formulários FS.0688, FS.0771 E FS.0773.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module per OHM – CSP22001 as a reference, making the records on forms FS.0688, FS.0771 E FS.0773.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.
	
	INSPEÇÃO

	04
	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0758 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0758 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.
	
	M250&RR300

	05
	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0759 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0759 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.
	
	M250&RR300

	06
	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – CSP22001 e registrando as informações no formulário FS.0770.

Assembly the turbine module per OHM – CSP22001 and recording the information on form FS.0770.
	
	M250&RR300

	07
	Inspeção final conforme OHM CSP2201.

Final inspection per OHM CSP22001.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
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(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Antonio Claudio
	15/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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