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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6898945
	[bookmark: Texto51]  N/C
	044287
	[bookmark: Texto53]  2124   

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-847347
	Gas Producer Bearing Support Oil Cover Assembly
	[bookmark: Texto56]   01  

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Lapidar a face de assentamento para remover todos os danos deixando o acabamento o melhor possível respeitando a dimensão de 0.100 in. (2.54 mm).
Dimensão atual: 0,114 avg.

Polish the seating face to remove all damage, leaving the finish as good as possible, respecting the 0.100 in dimension. (2.54mm).
Current dimension: 0.114 avg.
	
	reparos

	02
	Inspeção final realizando a medição da face lapidada.

Dimensão encontrada: ___________________
NCC: _____________val:__________________

Final inspection by measuring the polished face.

Dimension found: ___________________
NCC: _____________val:__________________
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	15/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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