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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6898945
	N/C
	042322
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250 / C30P
	COVER: OIL G/P BEARING SUPPORT,
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested:
Lap Sealing Face per HMM CSP22005.

	1
	Lapidar a face de assentamento para remover todos os danos deixando o acabamento o melhor possível.

Lap sealing surface to remove all damage, get a surface finish as good as original or better.
	
	REPAROS MANUAIS

	2
	Realizar inspeção da final, medindo e registrando dimensão final após lapidação.

Final inspection of the part, measure and record dimension after lap.

Dimension: ________________.

NCC: _________________.

Valid until: ______________.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	EDE CALDEIRA
	17/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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