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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23052360
	262038
	041200
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-847564                    
	BODY ASSY, PUMP, PRESSURE OIL
	REPARO / REPAIR	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Polishing per OHM CSP22001.

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar lapidação da face em que tem espaço para a instalação de 2 engrenagens, a fim obter uma profundidade final entre 0.726 inch até 0.7265 inch. Profundidade atual: 0.728 inch.

Lap the face where there is space to install 4 gears, to obtain a final depth of between 0.726 inch and 0.7265 inch. Current depth: 0.728 inch

Depth: _______________.

NCC: _______________.

Valid Until: ____________.

	02
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção dos serviços realizados e medir a profundidade final:

Inspect the work carried out and measure the final depth:

Depth: _______________.

Depth: _______________.

NCC: _______________.

Valid Until: ____________.

	03
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final

Final inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes
	30/04/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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