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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000481
	X636152
	PRINCIPAL
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200247
	DISC 1°STG
	INSPEÇÃO E LIMPEZA	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar limpeza conforme IAS-IP-006 ITEM 3.23 E ITEM 3.35 Rev.04.

Perform cleaning according to IAS-IP-006 ITEM 3.23 and ITEM 3.35 Rev.04.

	02
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT no disco de primeiro estágio. (TASK 70-21-01-200-801).

Perform NDT on the first stage disk. (TASK 70-21-01-200-801).

Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Mehod): D
Sensibilidade (Sensivity): 4

Foram encontradas indicações?
(Were found any indications?)

(  ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
     (YES – FILL IAS-RG-0332).

(  ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
     (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP).

	02
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós-NDT conforme HMM.
Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados.

Perform post-NDT inspection per HMM.
Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed.

 (   ) APPROVED.

(   ) REJECTED.

	03
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev 04.

Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev 04.

	04
	CTM
	EMISSÃO DE RELATORIO/LAUDO / ISSUE OF REPORT	Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente. 

NOTA: ARTIGO REMOVIDO DA TURBINA RRT-11241 DO MOTOR RRE-200247 PARA SER UTILIZADO DISPONIBILIZADO AO ESTOQUE.

Make Seg Voo 003 to certify the part.

NOTE: ITEM REMOVED FROM THE RRT-11241 TURBINE OF THE RRE-200247 ENGINE TO BE USED MADE AVAILABLE TO STOCK.

	05
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Realizar inspeção Final do componente e documentação e disponibilizar para o estoque. 

Perform final inspection of the part and check all forms and make available for stock.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Luan Gomes
	02/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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